**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

**Część I:**

1. naprawa starych verticali
2. demontaż starych verticali i montaż nowych żaluzji pionowych typu vertical wraz   
   z kompletem szyn, mechanizmami oraz elementami niezbędnymi do prawidłowego montażu i poprawnego działania zgodnie z funkcją przeznaczenia. Prowadnica aluminiowa, lamele poliestrowe o szerokości 125 mm gramatura nie mniejsza niż 175 g/m2, o ograniczonym przenikaniu promieniowania słonecznego (świetlnego jak   
   i cieplnego);Sterowanie verticali: ręczne za pomocą linek kulkowych, umożliwiające rotację verticali we własnej osi oraz rozsuwanie wszystkich połączonych lameli jak  
    i ponowne zasłanianie. Kolor zostanie wybrany po wyłonieniu Wykonawcy. Trwałość koloru powyżej 5 lat. Użyte materiały i elementy mocujące oraz mechanizmy winny być nowe, czyste, bez błędów fabrycznych wykonane w I gatunku. Zastosowana szyna dostarczona w komplecie z verticalami będzie wykonana w kolorze białym.
3. Montaż rolet okiennych w kasecie z prowadnicami bocznymi i prowadzeniem linkowym, obsługiwane ręcznie za pomocą linek kulkowych , z prowadnicami bocznymi; tkanina transparentna; osprzęt (kaseta i prowadnice rolety w kolorze RAL zbliżonym do koloru ślusarki okiennej)**;** Kolor zostanie wybrany po wyłonieniu Wykonawcy.

Zakres przedmiotu zamówienia:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nr pokoju** | **wymiary** | **Zakres robót** |
| **Biurowiec- Budynek A przy ul. Grudziądzkiej 159** | | | |
|  | Portiernia |  | Demontaż + montaż nowego verticala 1 szt. |
|  | BOK |  | Demontaż + montaż nowych verticali 3 szt. |
|  | 112 |  | Demontaż + montaż nowego verticala 1 szt. |
|  | 103 |  | Demontaż + montaż nowego verticala 1 szt. |
|  | 104 |  | Demontaż + montaż nowego verticala 1 szt. |
|  | 105 |  | Demontaż + montaż nowych verticali 2 szt. |
|  | 111 |  | Demontaż + montaż nowego verticala 1 szt. |
|  | 201 |  | Naprawa poprzez wymianę koralików dolnych |
|  | 203 |  | Demontaż + montaż nowego verticala 1 szt. |
|  | 207 |  | Naprawa poprzez wymianę koralików dolnych |
|  | 205 |  | Naprawa poprzez wymianę koralików dolnych |
|  | 204 |  | Demontaż + montaż nowego verticala 1 szt. |
|  | 209 |  | Demontaż + montaż nowego verticala 1 szt. |
|  | 307+ksero |  | Demontaż + montaż nowych verticali 2 szt. + wymiana pasów w 1 vertikalu |
|  | 306 |  | Wymiana szyn 4 szt. |
|  | 310 |  | Demontaż + montaż nowego verticala 1 szt. |
|  | 309 |  | Demontaż + montaż nowego vertikala 1 szt. |
|  | 304 |  | Demontaż + montaż nowych verticali 2 szt. |
|  | Sekretariat |  | Wymiana materiału |
|  | pok. kierownika Biura Zarządu |  | Demontaż + montaż nowego verticala 1 szt. |
|  | Salka konferencyjna |  | Demontaż + montaż nowych verticali 3 szt. |
|  | 302 |  | Demontaż + montaż nowego verticala 1 szt. |
|  | Pokój Rady Nadzorczej |  | Demontaż + montaż nowego verticala 1 szt. |
| **Budynek B – warsztat- przy ul. Grudziądzkiej 159** | | | |
|  | 3 |  | Demontaż + montaż nowego verticala 1 szt. |
|  | 4 |  | Demontaż + montaż nowego verticala 1 szt. |
|  | 32 |  | Demontaż + montaż nowego verticala 1 szt. |
|  | Magazyn |  | Demontaż + montaż nowego verticala 1 szt. |
|  | Biuro warsztatu |  | Naprawa poprzez wymianę koralików dolnych |
| **ZUOK – Kociewska 37/53** | | | |
|  | Biuro obok wagi -5 |  | Demontaż + montaż nowego verticala 1 szt. |
|  | Biuro obok wagi -6 |  | Demontaż + montaż nowego verticala 1 szt. |
|  | Salka konferencyjna | 1 okno: | Rolety wewnętrzne – 5 szt. |
| 2 okno: |
| 3 okno: |
| 4 okno: |
| 5 okno: |

**Część II:**

Kalandrowana srebrna folia imitująca piaskowane szkło o grubości 75 mikronów z klejem permanentnym. Zapobiega przenikaniu promieni ultrafioletowych.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nr pokoju** | **wymiary** | **Zakres robót** |
|  | Szatnia /łaźnia ładowaczy i zamiataczy/ stołówka (Budynek B przy ul. Grudziądzkiej 159) + toalety  parter; I i II piętro biurowca (Budynek A przy ul. Grudziądzkiej 159) |  | okno na parterze biurowca (toaleta damska) |
|  | okno w łazience na I piętrze biurowca (toaleta damska) |
|  | okno w łazience na II piętrze biurowca (toaleta męska) |
|  | szatnia i łaźnia zamiataczy  i ładowaczy :         -    jedno okno w szatni składające się z 6 małych |
|  | -    jedno duże okno w szatni składające się z 18 okienek |
|  | -    jedno okno w łaźni składające się z 6 okienek |
|  | -    jedno duże okno w jadalni składające się z 18 okienek |