|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| logo_m | **Zintegrowany System Zarządzania** | **P/ZSZ-7.4-01** |
| **Załącznik nr1 - Opis przedmiotu zamówienia**  **Szafy i regały do składowania substancji i mieszanin niebezpiecznych** |
| Zapytanie ofertowe z dnia 25.04.2012 r. | Znak: RE/P-15/2012 |

1. **Regał na małe pojemniki do składowania substancji i mieszanin niebezpiecznych**

Ilość zamawiana - 4 sztuki

Przeznaczenie do bezpiecznego składowania wewnętrznego oraz przelewania substancji palnych i grożących skażeniem wód gruntowych.

Budowa regału składająca się z modułów regałowych (ruszty kratowe) i wanny wychwytowej wsuwanej wykonane z blachy stalowej ocynkowanej.

1.wymiary zewnętrzne modułów regałowych szer. x głęb. x wys. (mm) - 835 x 600 x 790

2.pojemność magazynowa - małe pojemniki na rusztach kratowych

3.nośność ogółem - minimum 850 kg

4.wymiary zewnętrzne wanny wychwytowej (wsuwana) szer. x głęb. x wys.(mm) - 715 x 1240 x 255

5. pojemność wychwytu wanny - minimum 205 litr.

**II. Szafa ekologiczna do bezpiecznego składowania substancji i mieszanin niebezpiecznych**

Ilość zamawiana - 2 sztuki

Przeznaczenie do bezpiecznego składowania wewnętrznego substancji grożących skażeniem wód gruntowych.

Budowa szafy stabilna z dwuskrzydłowymi drzwiami zamykanymi na klucz , z podłogową wanną wychwytową sprawdzoną na szczelność i 2 oddzielnymi wannami wychwytowymi jako półkami. Naturalna wentylacja przez szczeliny w drzwiach z możliwością przyłączenia wentylatora wyciągowego.

1. wymiary zewnętrzne szafy szer. x głęb. x wys.(mm) - 950 x 500 x 1400

2. kolor niebieski /szary

3. nośność półki - minimum 50 kg

4. liczba wanien wychwytowych jako półki - 2 szt.

5. liczba wanien podłogowych szczelnych - 1 szt.

Regały jak i szafy muszą posiadać deklaracje zgodności i atesty bezpieczeństwa EN; CE.

-

…………….. dnia …….… Podpis wykonawcy